|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  | | --- | | 家用中央空调的保养方法 | | 发布日期：[2011-10-26] | |
| 注意一： 经常检查空调器电器插头和插座的接触是否良好，若发现异常，应根据情况采取相应解决措施。  注意二：水系统要注意管路连接处是否漏水。若是多联机系统和风管机系统要经常观察空调器制冷剂管路的接口部位是否有制冷剂泄漏。  注意三：水系统和风管机系统要定期清洗过滤网。一般2-3周左右清扫一次。  注意四：多联机家用中央空调要定期清洗空调器的冷凝器和蒸发器盘管，使用毛刷和吸尘器清洗盘管上的灰尘。  注意五：空调器要长期停机时，应对空调器作全面清洗。清洗好后只开空调器的风机，运转约2-3小时，使空调器内部干燥，然后用防尘套将空调器套好。 |