|  |
| --- |
| 大金空调VRV3系列产品简介 |
| 发布日期：[2012-07-07] |

本文编自广州邦的机电设备有限公司：[www.gzbonde.com](http://www.jzckt.com/)

**大金空调VRV3产品**性能：

针对140m以上空间需求

容量充足，室内机共有8种系列，56种容量

采用直流变频技术，节能高效，舒适性更高

机组稳定性高，室外机与压缩机具有双后备运转功能

设有高智能化管理系统，可配合小区的物业管理

系统排管布线简便，安装方便，维护简单

全部采用R410新冷媒

空调内机类别及各自特点：

1、天花板内藏风管式（超薄型）

超薄厚度仅为200mm

三档风量、超静音，为您创造更舒适的环境

可连接风管

灵活对应多种安装形式

2、天花板嵌入导管内藏式

灵活适应房间内部结构

高扬程冷凝水泵

多种机外静压模式，可连接较长风管

3、天花板嵌入式<环绕气流>

360o全方位送风，均匀舒适

高扬程冷凝水提升泵

高效换热器，运转节能

4、天花板嵌入式<双向气流>

适应狭小的过道空间

高天花板设计，气流直达地面

高扬程冷凝水泵

自动摆动运转模式

5、落地内藏式

隐藏在窗边墙脚的最佳装置

气流分布均匀，制热效果更佳

全系列机型高度和厚度一致，更匹配装潢

长效过滤网设置，清洁周期更长

本文编自广州邦的机电设备有限公司：[www.gzbonde.com](http://www.jzckt.com/)