|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  | | --- | | 空调器的保养包括使用期的保养和停用期的保养 | | 发布日期：[2011-10-26] | |
| 空调使用期的保养主要有以下几点： 1.定期清洁过滤网，一般两星期一次，在多尘地区应更频繁。如空调器配有除臭、除尘过滤网，那么应按说明书提示定期清洗、更换； 2.如本地区电压长期不稳定（表现为日光灯启动困难，风扇转速变慢等），会影响到空调器的正常使用和寿命，用户最好能自配稳压器； 3.空调器内机附近不可有热源，否则即可能影响空调性能，又会使内机塑料件发生变形，影响美观的同时也增大了噪音； 4.空调器表面的除尘应在切断电源的情况下，用干布抹，切不可用水冲洗。  空调停用期的保养主要有以下几点： 1.长期停用之前，应开通风档，把室内机内的水分吹干； 2.拨掉电源的插头，取出遥控器内的电池； 3.有条件的话，用罩子把内、外机罩起来，以保持室内、外换热器的清洁。在使用季节到来之前，要对空调作番检查。首先拿掉盖在内、外机上的罩子，把室内、外的进风口、出风口上的障碍物移走，再装上遥控器电池，接通空调器电源，开机后观察空调运行是否正常。 |