|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| 家用空调应该怎样清洗？ |
| 发布日期：[2011-10-26]  |

 |
| 在使用一段时间后，过滤网、蒸发器和送风系统上会积累大量灰尘、污垢，产生大量的细菌、病毒。这些有害物质会随着空气在室内循环，污染空气，传播疾病。，严重危害人体健康。而污垢会降低空调的制冷效率，增加能耗，缩短空调使用寿命。因此，空调在使用一段时间后或换季停机后，必须清洗。这样才能保证您有一个健康。清新的空气环境。式空调清洗方法：断开电源，打开盖板，卸下过滤网并洗去灰尘。将专用泡沫清洗剂摇匀后均匀的喷在空调蒸发器的进风面，如果污垢过多，可用湿布抹去，或用少量清水冲洗。装上过滤网，合上面板，静置10分钟后，开启空调并把风量及制冷调，保持开启空调30分钟，即可。空调清洗方法：先将柜机的面板拆下，找到空调的蒸发器，将专用泡沫清洗剂摇匀后均匀的喷在空调蒸发器上，然后盖上面板，静置10分钟左右，开启空调并把风量及制冷量调至最大，保持开启空调30分钟，即可。为避免出风口吹出一些泡沫及脏物，可用一块湿布盖住出风口。清洗后，空调蒸发器的灰尘、污垢、病菌不见了，空气变的清新、洁爽，空调更省电了，家人的健康也得到了保护。 |