|  |
| --- |
| 空调简单保养知识 |
| 发布日期：[2012-06-18] |

本文编自广州邦的机电设备有限公司：[www.gzbonde.com](http://www.jzckt.com/)

在炎热的夏季，[**空调**](http://www.gzbonde.com/)成了广大用户主要的降温工具，在频繁的使用下，空调的保养是个不容忽视的问题。下面就我公司对空调维修保养知识做一下总结，供广大用户参考。  
      对空调进行保养，首先，应做到定期清洗空调的面板和滤尘网。在清洗面板时，可使用清水或中性清洁剂进行清洗，用干的软布擦干，切勿通过烘烤的方式烘干面板。空调的滤尘网能

够过滤空气中的灰尘，如果灰尘堵塞网孔，会使进出风量减少制冷效果变差。在清洗滤尘网时，应取下滤尘网，用软刷蘸中性清洁剂刷洗，然后用清水漂洗，再用软布擦干或在阴凉处晾干。

对空调内部机组进行日常的保养也是必要的，在清洗时不要用刷子之类坚硬接触面的工具进行室内机组的清洗，在清洗时注意不要碰坏或碰伤连接管路的接头。

     除了定期对空调的面板和滤尘网进行清洗外，在使用[**空调设备**](http://www.gzbonde.com)时，还应经常检查空调的插头和插座的接触是否良好，如果发现空调在运行时，电源线或插头有发烫的现象，应立即停机查

看是否因插头和插座接触不良而造成。此外，为了避免压缩机损坏，影响空调制冷效果，还应注意空调器制冷剂管路的接口部位是否有制冷剂泄漏，如果发现油渍，则说明有制冷剂漏出，应

及时请专业人员进行处理。

      当天气逐渐转凉时，应拔掉空调电源插头，用保护罩将空调的室外机罩上，以免日晒雨淋。同时用干净、柔软的干布将遥控器擦拭干净，卸下电池，以备来年再用。

本文编自广州邦的机电设备有限公司：[www.gzbonde.com](http://www.jzckt.com/)